# MANUÁL KE TŘÍDĚNÍ ODPADNÍHO DŘEVA

# Recyklovatelný dřevní odpad - ANO

## Povrchově neupravené dřevo

* + Desky, sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpracování povrchově neupraveného dřeva (konstrukční dřevo, ořezané dřevo a řezivo).
	+ POVOLENÉ SOUČÁSTI: klíny, kovové šrouby, kování.
	+ NEPOVOLENÉ SOUČÁSTI: masivní kovové části, tloušťka nad 10 mm.

## Čisté palety

* + Palety pro jednorázové použití a palety pro vícenásobné použití (např. europalety), jednotlivé části mohou být z masivního nebo lisovaného dřeva, bez znečištění nebo chemikáliemi provedené povrchové úpravy.
	+ POVOLENÉ SOUČÁSTI: hřebíky, kovové spojovací prvky, částečné znečištění zeminou.
	+ NEPOVOLENÉ SOUČÁSTI: masivní kovové části, tloušťka nad 10 mm.

## Bednící desky

* + Dřevěné desky převážně lepené ve třech vrstvách určené pro stavbu, bednění v betonových stavbách, většinou nabarvené žlutou barvou.
	+ POVOLENÉ SOUČÁSTI: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, drobné minerální složky.
	+ NEPOVOLENÉ SOUČÁSTI bednící desky s protiskluzem (černá překližka) .

## Dřevotříska

* + Surové a laminované dřevotřískové desky nebo dřevotřískové desky lakované nábytkovými laky.

## Dřevěný nábytek

* + Interiérový nábytek z masivního dřeva, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně).
	+ POVOLENÉ SOUČÁSTI: hřebíky, šrouby, kování.
	+ NEPOVOLENÉ SOUČÁSTI: HDF desky (zadní strany nábytku) do 10 % objemu, masivní kovové části tloušťka nad 10 mm.

## Třívrstvé dřevěné podlahy

* + Plovoucí dřevěné podlahy z masivního dřeva nebo různé výřezy ze zpracování třívrstvých podlah.
	+ POVOLENÉ SOUČÁSTI: maximální součásti s lepidlem (do 1 % plochy).
	+ NEPOVOLENÉ SOUČÁSTI: větší části lepidla (nad 1 % plochy).

## Dřevěné bedýnky

* + Dřevěné přepravky, bedničky od ovoce, povrchově neupravené a čisté.
	+ POVOLENÉ SOUČÁSTI: hřebíky, kovové spony.
	+ NEPOVOLENÉ SOUČÁSTI: zbytky ovoce a zeleniny, plastové fólie, HDF desky.

# Nerecyklovatelný dřevní odpad - ANO

## Okna, okenní rámy

* Povrchově upravené a ošetřené okenní rámy a příčky dřevěných oken vzhledem na jejich povrchovou úpravu, ošetření laky a ochrannými prostředky na dřevo mohou být zatížené těžkými kovy a sloučeninami chlóru. Do této kategorie se řadí také okna ze dřeva a hliníku.

## Dveře, dřevěné zárubně

* Interiérové nebo exteriérové dveře a zárubně povrchově ošetřené ochrannými prostředky mohou být zatížené těžkými kovy a sloučeninami chlóru. Nosná deska je většinou vyrobena z papírového voštinového jádra.

## MDF desky

* = dřevovláknité desky.
* Vyrábí se z dřevěných vláken, která nejsou pro recyklaci vhodná.

## Impregnované a ostatní povrchově upravené dřevní odpady z oblasti teriéru

* Impregnací se rozumí napuštění dřeva ochranným prostředkem na dřevo, který pozdrží proces odbourávání různých substancí dřeva. Typickým charakteristickým znakem pro tlakovou impregnaci za použití chromu, mědi, boru a soli je zbarvení do zelena. Naimpregnované, nebo lakované povrchově upravené dřevní odpady z exteriéru mohou být například ploty, zahradní nábytek, zahradní domky, případně jiné ošetřené dřevo.

## Dřevovláknité izolační desky

* Dřevovláknité izolační desky se vyrábí z dřevěných vláken, které nejsou vhodné k recyklaci. Může se také jednat o izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem.

## Laminátové podlahy

* Laminátové podlahy jsou kompozitní materiály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

## Znečištěné palety

* Palety pro jednorázové nebo opakované použití s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou.

## Multiplexové desky s protiskluzem

* Desky skládající se z více vrstev, několikanásobně lepené a povrchově upravené (většinou tmavé, černé), které nejsou pro recyklaci vhodné.

## Staré dřevo s bitumenovým nátěrem, střešní lepenka

* Bitumenové nátěry a střešní lepenka obsahují PAH a jsou proto vyloučeny z recyklace.

## Dřevěné bedýnky termo

* Přepravky na ovoce s vysokým podílem plastu nebo z MDF desek.

## Parkety lepené na podlahách

* Lepené parkety se zbytky lepidla

## Ohořelé a neúplně spálené dřevo

## Kabelové bubny

* Kabelové bubny jsou obvykle impregnovány kvůli jejich venkovnímu použití. Mohou se vyskytovat i v kombinaci s plastem.

## Kompozitní materiály s vysokým obsahem dřeva

* Nábytek, který se skládá i z jiných materiálu než dřeva a nejde oddělit.

# Nebezpečný dřevní odpad – TENTO NEDÁVAT

## Železniční pražce a sloupy

* Dřevo impregnované dehtovým olejem a kyanizované. Při kyanizaci se používá roztok chloridu rtuťnatého jako prostředek na ochranu dřeva v tzv. ponorném procesu.

## Podlahy dílen

* Podlahy dílen vyrobené ze dřeva mohou být silně znečištěny minerálními oleji a jinými znečišťujícími látkami.

## Krabice na munici

* Krabice na munici jsou kvůli impregnaci klasifikovány jako nebezpečný odpad.